ПРОЕКТ

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Вавожский район»

Глава 1

1. Область применения
	1. Область применения расчетных показателей

Настоящие Нормативы действуют на территории муниципального образования «Вавожский район».

Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального района населения муниципального образования «Вавожский район» и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Вавожский район».

Нормативы градостроительного проектирования и внесенные изменения в нормативы градостроительного проектирования Вавожского района утверждаются Советом депутатов муниципального образования «Вавожский район».

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Вавожский район» применяются в следующих случаях:

1. при подготовке программ комплексного развития социальной

инфраструктуры;

1. при подготовке программ комплексного развития коммунальной

инфраструктуры;

1. при подготовке программ комплексного развития транспортной

инфраструктуры;

1. при подготовке проектов внесения изменений в схему территориального планирования муниципального образования «Вавожский район»;
2. при подготовке проектов генеральных планов, в том числе при подготовке проектов внесения изменений в генеральные планы поселений Вавожского района Удмуртской Республики;
3. при подготовке проектов правил землепользования и застройки, в том числе при подготовке проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки поселений Вавожского района Удмуртской Республики;
4. при подготовке документации по планировке территории;
5. при подготовке проектной документации на объекты капитального строительства, являющихся объектами местного значения муниципального образования «Вавожский район»;
6. в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального

образования «Вавожский район».

* 1. Правила применения расчетных показателей

Подготовка документов, указанных в пункте 1.1. настоящих Нормативов осуществляется с учетом, установленных в главе 2 расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального образования «Вавожский район».

Глава 2. Основная часть

2.1. Объекты местного значения муниципального образования «Вавожский район»

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Вавожский район», устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования «Вавожский район», относящимся в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации к следующим областям:

1. электро- и газоснабжение поселений;
2. автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;
3. образование;
4. здравоохранение;
5. физическая культура и массовый спорт;
6. обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
7. иные объекты в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.

Для объектов местного значения, для которых настоящими Нормативами не установлены расчетные показатели, следует руководствоваться региональными нормативами градостроительного проектирования Удмуртской Республики, законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Удмуртской Республики.

1. Расчетные показатели для объектов образования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами в области образования для населения муниципального образования «Вавожский район» приведены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| дошкольноеобразовательноеучреждение | не менее 50 мест на 1000 жителей | 15 минут транспортной доступности |
| общеобразовательныешколы | не менее 122 мест на 1000 жителей, в том числе 17 для X - XI классов |  для обучающихся I ступени обучения не более 15 минут (в одну сторону) транспортной доступности и не более 2 км пешеходной доступности.для обучающихся II и III ступени не более 50 минут (в одну сторону) транспортной доступности и не более 4 км транспортной доступности |

При организации дошкольного и школьного обслуживания в сельской местности может предусматриваться система подвоза детей.

Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей.

Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.

Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, защищена барьером от проезжей части дороги, имеет твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.

1. Расчетные показатели для объектов здравоохранения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами в области здравоохранения для населения муниципального образования «Вавожский район» приведены в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| стационары всех типов | 13,47 койко-мест на 1000 жителей | 40 минут транспортной доступности |
| амбулаторнополиклиническиеучреждения | 18,15 посещений в смену | 30 минут транспортной доступности |
| фельдшерско-акушерскийпункт | 1 на 4 тыс. жителей | 20 минут транспортной доступности |
| Станции (подстанции) скорой помощи | 1 автомобиль на 10 тыс. жителей | 15 минут доступности на автомобиле, оборудованном специальными внешними световыми приборами и звуковыми сигналами |

1. Расчетные показатели для объектов физической культуры, спорта и культуры

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами в физической культуры, спорта и культуры для населения муниципального образования «Вавожский район» приведены в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| плоскостные спортивные сооружения | 1950 кв.м. на 1000 жителей | 40 минут транспортной доступности |
| спортивные залы | 350 кв.м. на 1000 жителей | 30 минут транспортной доступности |
| Музеи, выставочные залы | 2 музей на 50 тыс. жителей | 30 минут транспортной доступности |
| Общедоступныебиблиотеки | 1 библиотека на 10 тыс. жителей | 30 минут транспортной доступности |
| Учреждения культуры клубного типа | 1 учреждение на 4 тыс. жителей | 30 минут транспортной доступности |

1. Расчетные показатели для объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами общественного питания, торговли и бытового обслуживания для населения муниципального образования «Вавожский район» приведены в таблице 4.

Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| Торговые центры | 300 кв.м. торговой площади на 1000 жителей | 30 минут транспортной доступности |
| Магазинпродовольственныхтоваров | 100 кв.м. торговой площади на 1000 жителей | 15 минут пешеходной доступности |
| Магазиннепродовольственныхтоваров | 200 кв.м. торговой площади на 1000 жителей | 30 минут пешеходной доступности |
| Предприятие общественного питания | 40 посадочных мест на 1000 жителей | 30 минут пешеходной доступности |
| Предприятия бытового обслуживания населения | 4 рабочих мест на 1000 жителей | 30 минут пешеходной доступности |

1. Расчетные показатели для объектов гражданской обороне, защите населения и охране общественного порядка

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами Расчетные показатели для объектов гражданской обороне, защите населения и охране общественного порядка для населения муниципального образования «Вавожский район» приведены в таблице 5.

Таблица 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| Помещение участкового уполномоченного полиции | 1 помещения в муниципальном образовании - сельском поселении | 10 минут транспортной доступности |
| Районный отдел внутренних дел | 1 отдел на территорию муниципального образования «Вавожский район» | 40 минут транспортной доступности |
| Единая дежурно-диспетчерская служба (помещений) | 1 помещение на территорию муниципального образования «Вавожский район» | 40 минут транспортной доступности |
| Укрытия ГО-ЧС | 1 помещения в муниципальном образовании - сельском поселении | 15 минут транспортной доступности |
| Пожарная часть | 1 пожарная часть на территорию муниципального образования «Вавожский район» | 20 минут доступности на автомобиле, оборудованном специальными внешними световыми приборами и звуковыми сигналами |
| Пожарное депо | 3 пожарных депо на территорию муниципального образования «Вавожский район» | 20 минут доступности на автомобиле, оборудованном специальными внешними световыми приборами и звуковыми сигналами |

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной
части нормативов градостроительного проектирования

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Вавожский район» подготовлены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Закона Удмуртской Республики от 06 марта 2014 года № 3-РЗ «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике», Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 16 июля 2012 г. № 318 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования по Удмуртской Республике», Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*), Приказ МВД России от 06.10.2014 № 859 «Об утверждении примерных нормативов численности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации».